**ŘEŠENÍ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 ha  = 2 km2 | 19,2 a  = 1 920 m2 | 0,4 km2 = 40 ha | 0,08 cm2  = 8 mm2 | 17,2 m2  = 0,172 a | 0,056 m2  = 56 000 mm2 |
| 5,04 ha  = 50 400 m2 | 197 mm2 = 0,000197 m2 | 3 690 m2  = 0,369 ha | 1,3 dm2  = 13 000 mm2 | 0,03 ha  = 3 a | 14 cm2 = 1 400 mm2 |
| 324 dm2  = 3,24 m2 | 44 300 cm2  = 4,43 m2 | 42 a  = 0,42 ha | 56 a = 5 600 m2 | 50 cm2  = 0,005 m2 | 12 dm2  = 0,12 m2 |
| 200000 mm2  = 0,2 m2 | 6,3 ha = 63 000 m2 | 60 m2  = 0,0060 ha | 1,5 km2  = 1 500 000 m2 | 0,7 a  = 70 m2 | 6,5 a = 650 m2 |
| 40,3 m2  = 4 030 dm2 | 11 cm2  = 0,11 dm2 | 52 000 mm2 = 5,2 dm2 | 6,8 mm2  = 0,00068 dm2 | 8 m2  = 800 dm2 | 6,8 cm2  = 0,068 dm2 |
| 0,09 m2  = 900 cm2 | 17 cm2  = 0,17 dm2 | 4 dm2 5 cm2 = 4,05 dm2 | 3 000 mm2 = 0,3 dm2 | 6 m2  = 600 dm2 | 3 dm2  = 300 cm2 |
| 25,7 dm2  = 2 570 cm2 | 156 mm2  = 1,56 cm2 | 3 m2 2dm2   = 302 dm2 | 0,8 m2  = 80 dm2 | 5 m2  = 50 000 cm2 | 2 000 mm2  = 20 cm2 |